**нормативи питного водопостачання та норми водоспоживання населенням м. Рівне при відсутності будинкових і квартирних засобів обліку води**

| **№** | **Види благоустрою житлового фонду** | **Норми споживання послуг з централізованого постачання питної води на 1 особу** | | **Норми споживання послуг з централізованого водовідведення на 1 особу** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **л/добу** | **м3/міс** | **л/добу** | **м3/міс** |
| **БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ** | | | | | |
| 1 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водозабором | 260 | 7,93 | 260 | 7,93 |
| 2 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та газовими водопідігрівачами | 190 | 5,80 | - | - |
| 3 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та газовими водопідігрівачами | 230 | 7,02 | 230 | 7,02 |
| 4 | З водопроводом і каналізацією, без ванн з газопостачанням | 140 | 4,27 | 140 | 4,27 |
| 5 | З водопроводом і каналізацією, з централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ), з ваннами довжиною 1500-1700 мм та душами (при відсутності гарячої води) | 245 | 7,47 | 245 | 7,47 |
| 6 | З водопроводом і каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ), з ваннами, обладнаними душами | 220 | 6,71 | 220 | 6,71 |
| 7 | З водопроводом і каналізацією, без ванн і без газопостачання | 120 | 3,66 | 120 | 3,66 |
| 8 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та/або душовими кабінами, даховими котельнями | 260 | 7,93 | 260 | 7,93 |
| **ГУРТОЖИТКИ** | | | | | |
| 1 | Із загальним душовими з електричними бойлерами | 110 | 3,36 | 110 | 3,36 |
| 2 | Без душових | 80 | 2,44 | 80 | 2,44 |
| 3 | Із загальним душовими з централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ) | 75 | 2,29 | 75 | 2,29 |
| **ПРИВАТНІ ТА МАЛОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ** | | | | | |
| 1 | З користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 55 | 1,68 | - | - |
| 2 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | 115 | 3,51 | - | - |
| 3 | З водопроводом, без каналізації | 125 | 3,81 | - | - |
| 4 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 140 | 4,27 | - | - |
| 5 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та газовими водопідігрівачами | 190 | 5,80 | - | - |
| 6 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн з газопостачанням | 130 | 3,97 | - | - |
| 7 | З водопроводом і каналізацією, без ванн і без газопостачання | 120 | 3,66 | 120 | 3,66 |
| 8 | З водопроводом і каналізацією, без ванн з газопостачанням | 140 | 4,27 | 140 | 4,27 |
| 9 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та газовими водопідігрівачами | 230 | 7,02 | 230 | 7,02 |
| 10 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водозабором | 260 | 7,93 | 260 | 7,93 |